(module "HFCV145" (layer F.Cu)
  (descr "JV1210C_2024")
  (tags "Filter")
  (attr smd)
  (fp_text reference FL** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "HFCV145" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.900 -0 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 1.475 90) (size 1.500 3.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.900 -0 90) (size 0.700 1.500) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.000 -1.475 90) (size 1.500 3.250) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model HFCV-145+.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
