(module "NCS4232" (layer F.Cu)
  (descr "NCS4-232+-1")
  (tags "Transformer")
  (attr smd)
  (fp_text reference T** (at -0.197 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.197 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "NCS4232" (at -0.197 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.660 0.9 0) (size 0.360 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 0.9 0) (size 0.360 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.660 0.9 0) (size 0.360 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.660 -0.9 0) (size 0.360 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.000 -0.9 0) (size 0.360 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.660 -0.9 0) (size 0.360 1.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model NCS4-232+.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
