(module "TCCH80" (layer F.Cu)
  (descr "TCCH-80+-1")
  (tags "Undefined or Miscellaneous")
  (attr smd)
  (fp_text reference U** (at -0.273 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.273 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TCCH80" (at -0.273 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.270 -1.395 0) (size 0.760 1.270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.270 -1.395 0) (size 0.760 1.270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.270 1.395 0) (size 0.760 1.270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.270 1.395 0) (size 0.760 1.270) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TCCH-80+.stp
    (at (xyz 0 0 0.011811024091375))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
