(module "TCM1382WX" (layer F.Cu)
  (descr "DB1627(H=4.06mm)")
  (tags "Transformer")
  (attr smd)
  (fp_text reference T** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "TCM1382WX" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.270 -1.59 0) (size 0.760 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 -1.59 0) (size 0.760 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.270 -1.59 0) (size 0.760 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.270 1.59 0) (size 0.760 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.000 1.59 0) (size 0.760 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.270 1.59 0) (size 0.760 1.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model TCM1-382WX+.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
